% 表題  中島健介対流モデル解説  差分格子の設定
%
% 履歴  1998/07/02  小高正嗣
%       1999/06/14  小高正嗣
%
\subsection{差分格子の設定}

サブルーチン {\tt SETGRD} を呼んで差分格子を設定する.

\subsubsection{SETGRD}

\begin{enumerate}
  \item 機能
    \begin{quote}
      差分格子を設定する.
    \end{quote}
  \item パラメータ
    \begin{quote}
      \begin{tabular}{llll}
        {\tt ZGRID} & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & z 方向格子点座標 \\
        {\tt FDZ}   & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & z 方向格子間隔
        ({\tt DX}で割ったもの) \\
        {\tt FDZM}  & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & z 方向半整数格子間隔
        ({\tt DX}で割ったもの) \\
        {\tt DX}    & (実数) & {\tt ( -2:NZB )} & x 方向格子間隔 \\
        {\tt NZ}    & (整数) &                  & z 方向格子点数 \\
        {\tt NZB}   & (整数  &                  & z 方向格子点数 
      \end{tabular}       
    \end{quote}
  \item 解説

    始めに風の z 成分を評価する高度(単位 km)を内部変数 {\tt ZLV} に与
    える. この値をもとにスカラー量を評価する高度 {\tt ZGRID}(単位 m)
    と風の z 成分を評価する高度の間隔 {\tt FDZ}(単位 1/{\tt DX})及びス
    カラー量を評価する高度の間隔 {\tt FDZM}(単位 km)を求める.  x 方向
    の格子間隔 {\tt DX} は適当に与える.

\end{enumerate}

