% 表題  AGCM ガイド 概要
%
% 履歴
\Drireki{92/06/03 竹広真一}
\Drireki{93/07/08 保坂征宏}
\Drireki{97/02/27  堀之内武}
%

\Dchapterhead

\section{GCM の実行の手順の概要}\index{じっこう@実行}

実行に必要なのものは, 実行ファイル(GCM本体), 初期値ファイル, 境界値ファ
イル, \Frt{NAMELIST} 入力ファイルである. 境界値ファイルは SST 等何種類かある
がいずれも省略するとことは可能である. 省略した場合は \Frt{NAMELIST} 入力を使っ
て全球一定量を与えたり, 大気最下端の値を流用するといったことが可能であ
る. 詳しくは3章を参照のこと. また, 実行時には必要ないが gtool3 を用い
た解析のために軸ファイルを作っておく必要がある.

現在電脳版 AGCM5 はおおむね以下の手順で使用することができる. 
unix のシステムを使う場合を想定して書いているが, 
他のシステムの場合も手順は同様である. 第2章を参照のこと.
%%詳細は以下の各章を読むこと. 
%%ただし, \verb!~GCM! とは, \verb!dennou_develop/model/agcm/agcm5! のこ
%%とである. 

\begin{enumerate}
\item メインプログラムのコンパイル, リンク
   \begin{enumerate}
   \item Mkinclude ファイルを読み, 好みにあわせて編集する. \\
         サブルーチンを自分で作成したものを使いたい場合には, あらかじ
	 め \File{\$AGCMDIR/src/usr/xxxxx/} などの作業ディレクトリに
         ファイルを用意しておく. 
         特に, 元のソースファイルを修正して使いたい場合には, 
	 そのソースファイルを作業ディレクトリにコピーして編集すること.
   \item \File{\$AGCMDIR/src} で 
         \Com{make lib} とすることにより agcm5 ライブラリが作成される. 
   \item \Com{make gcm} で agcm5 ライブラリが 
         dcl ライブラリ, gtool ライブラリとリンク
	 されて, 実行ファイルが作成される. 
   \end{enumerate}    
\item 初期値データ, 海水面温度データの作成（\ref{Sunでのインストール}節参照).
   \begin{enumerate}
   \item \File{\$AGCMDIR/src/prep/} の 
         \File{xmkinit.F} (大気データ作成プログラム),
	 \File{xmksst.F} (海面水温データ作成プログラム) を作業ディレクトリに
	 コピーして編集する. 
   \item \File{\$AGCMDIR/src} ディレクトリから make を起動する. \\
  	 \Com{make init}
	 で初期値ファイルを作成することができる. 
         \Com{make sst}
         で海水面温度ファイルを作成することができる. 
   \end{enumerate}
\item 実験パラメターの設定 \\
      実験パラメターを設定する \Frt{NAMELIST} データファイルを作成する. 
\item 軸ファイルの作成
      \Com{make axis} で出来る（\ref{Sunでのインストール}節参照).
\item 実行用スクリプトの作成. 
\item 実行用スクリプトの実行. 
\end{enumerate}
