−k ∂T ∂z | | | |_{z=0} = −F^{SR}(1 − A) + F^{IR,net} + H,