% 表題   AGCM5 guide sx3 インストール
%
% 履歴 
\Drireki{92/06/28  沼口敦・竹広真一}
\Drireki{94/01/13  保坂征宏}
\Drireki{97/02/27  堀之内武}
%

\section{SX3 でのインストール・使用方法}
        \index{いんすとーる@インストール!SX3での}

基本的には Sun の場合と同じである. ここでは違う点のみをコメントする. 

\begin{enumerate}
\item コンパイル, リンク時の \File{src/Mkincluide} の編集において, 
      システム設定では, 以下の様に SX3 以外をコメントにする.
	\begin{verbatim}  
		###SYSTEM		= Sun
		###SYSTEM		= HITAC
		SYSTEM		= SX3
        \end{verbatim}

      また, コンパイルオプションの指定で, 
      Implicit 未定義オプション -u は指定できない.

\item 実行時のシェルスクリプトの作成において, 
      \File{sample/sh.SX3/gosx3.sh} を参考にする.
      \vspace{1em}

      すべてホームディレクトリを規準とするか,
      絶対パスで指定するか, 陽に cd を行う必要がある. 
      また, \verb!F_UFMTIEEE! の指定に注意する. 
      50番以降, 使用するファイルの数以上の番号と, 
      91 番を指定に入れておくこと.

      標準では, 初期値ファイル, 再スタート用ファイルは倍精度, IBM形式
      で, \index{IBMけいしき@IBM形式} そのほかのものは単精度,
      IEEE 形式\index{IEEEけいしき@IEEE形式}で読み書きすることになっている.
      また, 現在, \verb!F_UFMTIEEE! を指定した時,
      \verb!F_ERROPT1=215,215,2,2,2,2,2,2! をいれないと, 
      アンダーフローエラーで止まってしまう場合がある.

\item gcm の起動の仕方は, NQS\index{NQS} を用いる. すなわち,\index{じっこう@実行!SX3での}
      \begin{verbatim}
	sample% qsub -q [batchclass] [script name]\index{qsub}
      \end{verbatim}
      でサブミットされる.
\end{enumerate}
