% 表題  GCM 実験 JCL 設定法
%
% 履歴  
\Drireki{92/09/21 保坂征宏}
\Drireki{97/02/28  堀之内武}

\section{参考：ネームリスト変数リスト}
    \index{NAMELIST!へんすういちらん@変数一覧}

    デフォルトにおいて ' ' でくくられたのは文字型変数, 
    小数点の書いてあるのは実数型変数, 
    小数点の書いていないのは整数型の変数である.
    詳しくは第4部の 『NAMELIST 変数』を参照されたい.

\vspace{1em}

座標, 定数, 時間積分制御に関する NAMELIST 変数

\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
   {\tt NMRUN\index{NAMELIST!NMRUN}}
               &           & 実験のラベル &             \\ \hline
               & {\tt RUN}  & 実験の名前   & {\tt 'TEST001'}\\
               & {\tt SIGN} & 実行者名     & {\tt 'GCM5'} \\  \hline \hline
  {\tt NMINTG\index{NAMELIST!NMINTG}}
               &            & 時間積分制御 &              \\\hline
               & {\tt TUNIT}& 時間単位.   & {\tt 'MIN'}   \\
               & {\tt DELT} & 時間ステップ&  30  ('MIN')  \\
               & {\tt INISTP} & 初期ステップ数 & 3        \\
               & {\tt TFIL} & 時間フィルターの係数. & 0.05   \\ \hline\hline
  {\tt NMTIME\index{NAMELIST!NMTIME}}
              &             & 積分時間 &                   \\ \hline
              & {\tt TUNIT} & 時間単位. & 'DAY'             \\
              & {\tt START} & 積分開始時間 & 0 \\
              & {\tt END}   & 積分終了時間 & 1 \\
              & {\tt INTRST}& 再スタートファイルの出力間隔.& 0 \\ \hline\hline
 {\tt NMFILE\index{NAMELIST!NMFILE}}
              &             & 欠損値データ指定 &            \\ \hline
              & {\tt VMISS} & 欠損値データ     & -999.  \\ \hline
              \hline
 {\tt NMPCON\index{NAMELIST!NMPCON}}
              &             & 物理定数. &        \\\hline
              & {\tt CP}    &            & 1004.6           \\
              & {\tt EL}    &            & 2.5E+6     \\
              & {\tt ER}    & 地球？半径 & 6370.E+3  \\
              & {\tt GRAV}  & 重力加速度 & 9.8       \\
              & {\tt RAIR}  &  &           287.04     \\
              & {\tt RVAP}  &            & 461.  \\
              & {\tt EPSV}  & & \verb!RAIR/RVAP! \\
              & {\tt ES0}   & & 611.             \\
              & {\tt STB}   & Stephan-Boltzmann 定数& 5.67E-8  \\ \hline\hline
  {\tt NMLAT0\index{NAMELIST!NMLAT0}}
              &       & 鉛直一次元モデルにおける緯度の指定  & \\ \hline
              & {\tt ALATD0} & & 0.  \\\hline\hline
  {\tt NMSIGM\index{NAMELIST!NMSIGM}}
              &              & 鉛直レベル変更時指定 & \\ \hline
              & {\tt SIGM}   & 鉛直レベル(M)    &  \\
              & {\tt HASIG}  & 鉛直座標軸名称(P)  & \\
              & {\tt HASIGM} & 鉛直座標軸名称(M)  & \\ \hline\hline
 \end{tabular}
\end{center}
\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
  {\tt NMINIT\index{NAMELIST!NMINIT}}
               &              & 初期値データ・ファイル指定   & \\ \hline
              & FILE         & ファイル名または装置番号 & \\
              & TUNIT        & 時間単位           & 'DAY ' \\ 
              & TINIT        & 初期値データ時間   & -999 \\
              & DTBFR        & 後方許容誤差       &  0  \\ 
              & DTAFTR       & 前方許容誤差       & 10 \\ \hline \hline
  {\tt NMDATE\index{NAMELIST!NMDATE}}
              &              & 初期値データ時刻指定   & \\ \hline
              & IDATEI       & 初期値データ時刻  &  1992  3  21  0  0  0 \\
                                                  \hline \hline
  {\tt NMINIG\index{NAMELIST!NMINIG}}
              &              & 地表面初期値データ・ファイル指定   & \\ \hline
              & FILE         & ファイル名または装置番号 & \\
              & TUNIT        & 時間単位           & 'DAY ' \\ 
              & TINIT        & 初期値データ時間   & -999 \\
              & DTBFR        & 後方許容誤差       &  0  \\ 
              & DTAFTR       & 前方許容誤差       & 10 \\ \hline \hline
  {\tt NMDATG\index{NAMELIST!NMDATG}}
              &              & 地表面初期値データ時刻指定   & \\ \hline
              & IDATEI       & 初期値データ時刻  &  1992  3  21  0  0  0 \\
                                                  \hline \hline
  {\tt NMCALN\index{NAMELIST!NMCALN}}
              &              & 暦制御            & \\ \hline
              & OPERPT       & 季節変化あり      &  .FALSE. \\
              & IDMAX        & 時刻最大値 &  1000000  12  30  24  60  60   \\
                                                 \hline \hline
  {\tt NMRSTR\index{NAMELIST!NMRSTR}}
              &              & リスタートファイル設定 & \\ \hline
              &  {\tt FILE}  & 再出発用出力ファイル名. & ' ' \\
              &  {\tt DFMT}  & 出力フォーマット.   & 'UR8'  \\
              &  {\tt OVORDV}& 渦度と発散を出力するか否か. & .TRUE. \\
                                                 \hline \hline
  {\tt NMRSTG\index{NAMELIST!NMRSTG}}
              &              & 地表面リスタートファイル設定 & \\ \hline
              &  {\tt FILE}  & 再出発用出力ファイル名. & ' ' \\
              &  {\tt DFMT}  & 出力フォーマット.   & 'UR8'  \\
                                                 \hline \hline
 \end{tabular}
\end{center}

\clearpage
ヒストリー出力に関する NAMELIST 変数

\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
   {\tt NMHISD\index{NAMELIST!NMHISD}}
              &        & ヒストリー出力のデフォルト設定を変更 &    \\ \hline
     & {\tt FILE}   & ファイル名 & {\tt ' ',    'CON'} \\
     & {\tt TUNIT}  & 時間単位   & {\tt 'HOUR', 'DAY'}\\ 
     & {\tt INTOUT} & 出力間隔   & {\tt 1,      60}\\
     & {\tt INTSUM} & 積算間隔   & {\tt 1,      1}\\
     & {\tt AVRTYP} & 平均種類   & {\tt ' ',    'X'}\\
     & {\tt DFORM}  & 出力フォーマット & {\tt 'UR4',  '(1PE12.4)'}\\
     & {\tt INTEND} & ENDFILE 処理間隔 & {\tt0,       0} \\
  \hline \hline
   {\tt NMHIST\index{NAMELIST!NMHIST}}
                &           & ヒストリー出力の設定 &             \\ \hline
     & {\tt ITEM}   & データ識別子& {\tt ' '} \\
     & {\tt FILE}   & ファイル名 & {\tt ' ',    'CON'} \\
     & {\tt TUNIT}  & 時間単位   & {\tt 'HOUR', 'DAY'}\\ 
     & {\tt INTOUT} & 出力間隔   & {\tt 1,      60}\\
     & {\tt INTSUM} & 積算間隔   & {\tt 1,      1}\\
     & {\tt AVRTYP} & 平均種類   & {\tt ' ',    'X'}\\
     & {\tt DFORM}  & 出力フォーマット & {\tt 'UR4',  '(1PE12.4)'}\\
     & {\tt INTEND} & ENDFILE 処理間隔 & {\tt0,       0} \\
     & {\tt VMISS} & 欠損値 & {\tt -999.}\\
     & {\tt DMIN}  & データ値の範囲(下限) & {\tt -999.}\\
     & {\tt DMAX}  & データ値の範囲(上限) & {\tt -999.}\\
     & {\tt DIVS}  & 作図用: 目盛の間隔(小) & {\tt -999.}\\
     & {\tt DIVL}  & 作図用: 目盛の間隔(大) & {\tt -999.}\\
     & {\tt ISTYP} & 作図用: 軸の種類 & {\tt 1}\\
  \hline \hline
   {\tt NMMONI\index{NAMELIST!NMMONI}}
     &           & モニター出力の設定 &             \\ \hline
     & {\tt ISTR, IEND, IINT} & 第 1 座標(経度)の設定 & {\tt 1, 1, 10}\\
     & {\tt JSTR, JEND, JINT} & 第 2 座標(緯度)の設定 & {\tt 1, 1, 10}\\
     & {\tt KSTR, KEND, KINT} & 第 3 座標(鉛直)の設定 & {\tt 1, 46, 1}\\
     & {\tt FILE}           & ファイル名({\tt 'CON'}で標準出力) & {\tt 'CON'}\\
     & {\tt NCOLS}            & 出力の一行の長さ & {\tt 133}\\
  \hline \hline
   {\tt NMDIAG\index{NAMELIST!NMDIAG}}
     &           & 診断出力の設定 &             \\ \hline
     & {\tt FILE}   & ファイル名 & {\tt 'CON'} \\
     & {\tt UNIT}   & 時間単位 & {\tt 'DAY '}\\
     & {\tt INTDIA} & 時間間隔 & {\tt 10}\\
     & {\tt IDIAG}  & モニターする点の指定(経度) & {\tt 1}  \\
     & {\tt JDIAG}  & モニターする点の指定(緯度) & {\tt 1} \\
     & {\tt KDIAG}  & モニターする点の指定(高度) & {\tt -1} \\
     & {\tt NCOLS}  & 出力の一行の行数 & {\tt 132}\\ 
  \hline \hline
 \end{tabular}
\end{center}

\clearpage
力学過程に関する NAMELIST 変数

\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
   {\tt NMDAYL\index{NAMELIST!NMDAYL}}
     &           & 1日の長さの設定 &  \\ \hline
     & {\tt TUNIT}  & 時間単位 & {\tt 'HOUR'} \\
     & {\tt DAYLEN}  & 一日の長さ(自転周期) & {\tt } \\
  \hline \hline
   {\tt NMHDIF\index{NAMELIST!NMDIF}}
     &           & 水平拡散の設定 &  \\ \hline
     & {\tt TUNIT}  & 時間単位 & {\tt 'HOUR'} \\
     & {\tt TEFOLD}  & 最大波数に対する e-folding time & {\tt 4} \\
     & {\tt ORDER}  & ナブラの次数 & {\tt 16} \\
  \hline \hline
   {\tt NMPHIS\index{NAMELIST!NMPHIS}}
     &           & 地表高度ファイルの指定 &  \\ \hline
     & {\tt HPHIS}  & 地表高度ファイル名 & {\tt ' '} \\
  \hline \hline
 \end{tabular}
\end{center}

物理過程に関する NAMELIST 変数

\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
   {\tt NMBFIL\index{NAMELIST!NMBFIL}}
     &           & 地表面状態ファイル名 &  \\ \hline
     & {\tt HGRSST}  & 地表面(海面)温度ファイル名 & {\tt ' '} \\
     & {\tt HGRHC}   &  地表熱容量ファイル名 & {\tt ' '} \\
     & {\tt HGRALB}  & 地表アルベドファイル名 & {\tt ' '} \\
     & {\tt HGRBET}  & 地表湿潤度ファイル名 & {\tt ' '} \\
     & {\tt HGRZ0}   & 地表粗度ファイル名 & {\tt ' '} \\
     & {\tt HGRZSD}  & 地表高度分散ファイル名 & {\tt ' '} \\
     & {\tt HIDSFC}  & 地表状態ファイル名  & {\tt ' '} \\
  \hline \hline
   {\tt NMBDEF\index{NAMELIST!NMBDEF}}
     &           & 地表状態のデフォルト値 &  \\ \hline
     & {\tt HGRSST}  & 地表面(海面)温度デフォルト & {\tt -999} \\
     & {\tt HGRHC}   &  地表熱容量デフォルト & {\tt 0.0} \\
     & {\tt HGRALB}  & 地表アルベドデフォルト & {\tt 0.15} \\
     & {\tt HGRBET}  & 地表湿潤度デフォルト & {\tt 1.0} \\
     & {\tt HGRZ0}   & 地表粗度デフォルト & {\tt 0.0001} \\
     & {\tt HGRZSD}  & 地表高度分散デフォルト & {\tt 0.0} \\
     & {\tt HIDSFC}  & 地表状態デフォルト  & {\tt 0} \\
  \hline \hline
   {\tt NMRADM\index{NAMELIST!NMRADM}}
     &           & 放射計算の時間間隔 &  \\ \hline
     & {\tt TUNIT}  & 時間単位 & {\tt 'HOUR'} \\
     & {\tt INTLNG}  &  & {\tt 長波計算間隔} \\
     & {\tt INTSHT}  &  & {\tt 短波計算間隔} \\
  \hline \hline
   {\tt NMRADL\index{NAMELIST!NMRADL}}
     &           & 長波放射バンド &  \\ \hline
     & {\tt NCLNG}  & 長波バンド数 & {\tt 4} \\
     & {\tt ABSQL}  & 水の吸収係数 & {\verb!8.0  1.0  0.1  0.      6*0.!} \\
     & {\tt ABSAL}  & 空気の吸収係数 & {\verb!0.   0.   0.   5.E-05  6*0.!} \\
     & {\tt RWGTL}  & バンドウェイト & {\verb!0.2  0.1  0.1  0.6     6*0.!} \\
     & {\tt PATHC}  & 光路長のファクタ & {\verb!1.5! } \\
  \hline \hline
 \end{tabular}
\end{center}
\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
   {\tt NMRADI\index{NAMELIST!NMRADI}}
     &           & 入射太陽放射 &  \\ \hline
     & {\tt SOLCON}  & 太陽定数({\tt W/m**2}) & {\tt 1380.} \\
     & {\tt OYRAVR}  & 年平均日射フラグ & {\tt .TRUE.} \\
     & {\tt ODYAVR}  & 日平均日射フラグ & {\tt .TRUE.} \\
     & {\tt ATALB}  & 大気アルベド & {\tt 0.2} \\
     & {\tt EPSORB}  & 赤道傾斜角(度) & {\tt 23.5} \\
     & {\tt EQNORB}  & 昇降点黄経(度) & {\tt 110.} \\
     & {\tt AINS}  & 年平均入射の係数 & {\tt 0.127} \\
     & {\tt BINS}  & 年平均入射の係数 & {\tt 0.183} \\
     & {\tt AZET}  & 年平均入射角の係数 & {\tt 0.410} \\
     & {\tt BZET}  & 年平均入射角の係数 & {\tt 0.590} \\
  \hline \hline
   {\tt NMRADS\index{NAMELIST!NMRADS}}
     &           & 短波放射バンド &  \\ \hline
     & {\tt NCSHT}  & 短波バンド数 & {\tt 1} \\
     & {\tt ABSQS}  & 水の吸収係数 & {\verb!0.002  9*0.! } \\
     & {\tt ABSAS}  & 空気の吸収係数 & {\verb!0.     9*0.! } \\
     & {\tt RWGTS}  & バンドウェイト & {\verb!1.     9*0.! } \\
     & {\tt SECSCT}  & 散乱のsecζ & {\verb!1.66! } \\
  \hline \hline
   {\tt NMVDFM\index{NAMELIST!NMVDFM}}
     &           &  &  \\ \hline
     & {\tt THS}  & 基本温位 & {\tt 300.0} \\
     & {\tt URMIN}  & 風二乗差最小値 & {\tt 0.1} \\
     & {\tt RIBMIN}  & バルク Richardson 数最小値 & {\tt -100.} \\
  \hline \hline
   {\tt NMSCFM\index{NAMELIST!NMSCFM}}
     &           & 地表面フラックス(バルク法) &  \\ \hline
     & {\tt THS}  & 基本温位 & {\tt 300.0} \\
     & {\tt URMIN}  & Richardson 数用風速最小値 & {\tt 001} \\
     & {\tt USMINM}  & 運動量用風速最小値 & {\tt 0.} \\
     & {\tt USMINH}  & 熱用風速最小値 & {\tt 0.} \\
     & {\tt USMINE}  & 水蒸気用風速最小値 & {\tt 0.} \\
     & {\tt USMAXM}  & 運動量用風速最大値 & {\tt  1000.} \\
     & {\tt USMAXH}  & 熱用風速最大値 & {\tt 1000.} \\
     & {\tt USMAXE}  & 水蒸気用風速最大値 & {\tt 1000.} \\
  \hline \hline
   {\tt NMSFCL\index{NAMELIST!NMSFCL}}
     &           & 地表バルク係数に関する設定 &  \\ \hline
     & {\tt NEWTRL}  & 中立を仮定するか & {\tt .FALSE..} \\
     & {\tt CHCONS}  & 正値 $\rightarrow$ 中立時のバルク係数 & {\tt -1.0} \\
     & {\tt CMMIN}  & 運動量バルク係数最小値 & {\tt 0.} \\
     & {\tt CHMIN}  & 温度バルク係数最小値 & {\tt 0.} \\
     & {\tt CEMIN}  & 水蒸気バルク係数最小値 & {\tt 0.} \\
     & {\tt CMMAX}  & 運動量バルク係数最大値 & {\tt 1.0} \\
     & {\tt CHMAX}  & 温度バルク係数最大値 & {\tt 1.0} \\
     & {\tt CEMAX}  & 水蒸気バルク係数最大値 & {\tt 1.0} \\
  \hline \hline
 \end{tabular}
\end{center}
\clearpage
\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
   {\tt NMGRAV\index{NAMELIST!NMGRAV}}
     &           & 重力波抵抗 &  \\ \hline
     & {\tt VMIN}  & 風速がこれより弱いと計算しない & {\tt 2.0} \\
     & {\tt V0}  & 風速としてゼロに近い値 & {\tt 1.E-05} \\
     & {\tt ZSDMIN}  & 標準偏差 $\sigma$ 最小値 & {\tt 10.0} \\
     & {\tt FC2}  & 臨界フルード数(2乗) & {\tt 2.0} \\
     & {\tt BN2MIN}  & $N^2$ 最小値 & {\tt 2.5E-05} \\
     & {\tt ALP}  & ``efficiency''$times$ 波数 $/$ 2 & {\tt }8.0E-06 \\
     & {\tt TNLIM}  & 風速時間変化最大値 & {\tt 2.9E-03} \\
     & {\tt P00}  & 1000 hPa & {\tt 100000.} \\
     & {\tt THS}  & 基本温位 & {\tt 300.0} \\
   \hline \hline
 \end{tabular}
\end{center}

非標準サブルーチンに関する NAMELIST 変数

\begin{center}
  \begin{tabular}{||c|c|l|c||} \hline\hline
          名   & 変数  &  説明        & デフォルト \\
  \hline \hline
   {\tt NMVDF0\index{NAMELIST!NMVDF0}}
     &           & 係数一定の場合の拡散係数 &  \\ \hline
     & {\tt DFMCON}  & 運動量拡散係数 & {\tt 0.0} \\
     & {\tt DFHCON}  & 温位拡散係数 & {\tt 0.0} \\
     & {\tt DFECON}  & 水蒸気拡散係数 & {\tt 0.0} \\
  \hline \hline
   {\tt NMTFLX\index{NAMELIST!NMTFLX}}
     &     & 拡散係数一定の場合の大気最下層温度境界条件 &  \\ \hline
     & {\tt OTFFIX}  & 温度フラックス固定スイッチ & {\tt .FALSE.} \\
     & {\tt TGFLUX}  & 地表面熱フラックス & {\tt 0.0} \\
   \hline \hline
 \end{tabular}
\end{center}
